{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Planilha1"],"not_rendered":{"images":1,"macros":1,"comments":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Planilha1","index":0,"n_rows":39,"n_cols":2,"rows_kept":39,"merged":[[0,0,3,0],[0,2,0,5],[1,2,1,5],[2,2,2,5],[3,2,3,5],[6,0,6,5],[14,0,14,5],[21,0,21,5]]}
["SUA LOGO","PEDIDO"]
[null,"OBRA:"]
[null,"ENDEREÇO:"]
[null,"CLIENTE:"]
[]
[]
["Cáculo de peso de tubo retangular em aço carbono"]
["L maior (mm)",150]
["L menor (mm)",50]
["Espessura (mm)",1.5]
["Comprimento da barra (m)",6]
["Peso do tubo em Kg/m ",{"$f":"0.0246615*(1.27*((B8+B9)/2)-B10)*B10","v":{"v":4.642527375,"d":"4.643"}}]
["Peso Total (kg)",{"$f":"B11*B12","v":{"v":27.85516425,"d":"27.86"}}]
[]
["Cáculo de peso de tubo quadrado em aço carbono"]
["L quadrado (mm)",100]
["Espessura (mm)",3.5]
["Comprimento da barra (m)",6]
["Peso do tubo em Kg/m ",{"$f":"0.0246615*(1.27*B16-B17)*B17","v":{"v":10.659933375,"d":"10.66"}}]
["Peso Total (kg)",{"$f":"B18*B19","v":{"v":63.959600249999994,"d":"63.96"}}]
[]
["Cálculo de peso de tubo circular em aço carbono"]
["Diâmetro externo (mm)",100]
["Espessura (mm)",2.1]
["Comprimento da barra (m)",6]
["Peso do tubo em Kg/m ",{"$f":"0.0246615*(B23-B24)*B24","v":{"v":5.070157785,"d":"5.070"}}]
["Peso Total (kg)",{"$f":"B25*B26","v":{"v":30.420946710000003,"d":"30.42"}}]
[]
[]
[]
[]
["FORNECEDOR DA APLICAÇÃO"]
[]
[]
[]
["Projeto e Soluções Estruturais"]
["www.techfabdobrasil.com"]
[]
["Todas as informações contidas nesta planilha, são de exclusiva responsabilidade do utilizador."]