{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Planilha1"],"not_rendered":{"images":2,"macros":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Planilha1","index":0,"n_rows":60,"n_cols":5,"rows_kept":60,"merged":[[0,0,0,6],[1,1,1,6],[2,1,2,6],[8,0,8,6],[22,0,22,1],[22,3,22,4],[27,0,27,1],[27,3,27,4],[32,0,32,1],[32,3,32,4],[37,0,37,1],[37,3,37,4],[42,0,42,1],[42,3,42,4],[47,0,47,4],[48,0,48,4],[52,0,52,1],[56,0,56,1],[57,0,57,1]]}
["QUANTITATIVO DE CONCRETO PARA LAJES TRELIÇADAS UNIDIRECIONAIS"]
["OBRA:"]
["ENDEREÇO:"]
[]
["CONCRETO (Fck)","SELECIONE"]
["LAJE H8 (TR8+4cm de capa)"]
["LT = 12cm"]
[]
["LAJE TRELIÇADA UNIDIRECIONAL"]
{"$rows_empty":11}
["Imagem fonte: (https://www.aecweb.com.br/cls/catalogos/Pre_mold_RM/Pre_mold_RM_paineltrelnerveps.pdf)"]
["As tabelas que não precisar utilizar, deixe em branco ou insira 0 (zero)."]
["LAJE 1",null,null,"LAJE 2"]
["L1 (m)",0,null,"L1 (m)",0]
["L2 (m)",0,null,"L2 (m)",0]
["TOTAL CONCRETO (m³)",{"$f":"((B24*B25)*65)/1000","v":{"v":0,"d":"0.00"}},null,"TOTAL CONCRETO (m³)",{"$f":"((E24*E25)*65)/1000","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[]
["LAJE 3",null,null,"LAJE 4"]
["L1 (m)",0,null,"L1 (m)",0]
["L2 (m)",0,null,"L2 (m)",0]
["TOTAL CONCRETO (m³)",{"$f":"((B29*B30)*65)/1000","v":{"v":0,"d":"0.00"}},null,"TOTAL CONCRETO (m³)",{"$f":"((E29*E30)*65)/1000","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[]
["LAJE 5",null,null,"LAJE 6"]
["L1 (m)",0,null,"L1 (m)",0]
["L2 (m)",0,null,"L2 (m)",0]
["TOTAL CONCRETO (m³)",{"$f":"((B34*B35)*65)/1000","v":{"v":0,"d":"0.00"}},null,"TOTAL CONCRETO (m³)",{"$f":"((E34*E35)*65)/1000","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[]
["LAJE 7",null,null,"LAJE 8"]
["L1 (m)",0,null,"L1 (m)",0]
["L2 (m)",0,null,"L2 (m)",0]
["TOTAL CONCRETO (m³)",{"$f":"((B39*B40)*65)/1000","v":{"v":0,"d":"0.00"}},null,"TOTAL CONCRETO (m³)",{"$f":"((E39*E40)*65)/1000","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[]
["LAJE 9",null,null,"LAJE 10"]
["L1 (m)",0,null,"L1 (m)",0]
["L2 (m)",0,null,"L2 (m)",0]
["TOTAL CONCRETO (m³)",{"$f":"((B44*B45)*65)/1000","v":{"v":0,"d":"0.00"}},null,"TOTAL CONCRETO (m³)",{"$f":"((E44*E45)*65)/1000","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[]
["TOTAL GERAL CONCRETO (m³)"]
[{"$f":"B26+E26+B31+E31+B36+E36+B41+E41+B46+E46","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[]
[]
[]
["FORNECEDOR DA APLICAÇÃO"]
[]
[]
[]
["Projeto e Soluções Estruturais"]
["www.techfabdobrasil.com"]
[]
["Todas as informações contidas nesta planilha, são de exclusiva responsabilidade do utilizador."]